|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стены, перегородки** |  |  |  |  |
| Возведение стен/перегородок из бревна | кв.м.  | 1450 |  |  |
| Возведение каркасных стен | кв.м.  | 870 |  |  |
| Возведение стен из кирпича | куб.м. | 2800 |  |  |
| Возведение стен из блоков | куб.м. | 2500 |  |  |
| Кладка стен из облицовочного кирпича | кв. м. | 1540 |  |  |
| Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | пог.м. | 750 |  |  |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | кв. м. | 600 |  |  |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | кв. м. | 500 |  |  |
| Устройство каркасно-обшивочных перегородок | кв. м. | 570 |  |  |
| Армирование стен/перегородок | кв. м. | 203 |  |  |
| Утепление стен с креплением на грибы | кв. м. | 200 |  |  |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв. м. | 261 |  |  |
| Антисептирование деревянных поверхностей огне-био защита | кв. м. | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Перекрытия**  |  |  |  |  |
| Устройство цокольного деревянного перекрытия | кв. м. | 750 |  |  |
| Устройство межэтажного деревянного перекрытия | кв. м. | 1300 |  |  |
| Монтаж плит перекрытия без учета техники | шт. | 1740 |  |  |
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | кв. м. | 3480 |  |  |
| Устройство монолитных участков из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | кв. м. | 1885 |  |  |
| Устройство стандартных бетонных перемычек | шт. | 350 |  |  |
| Настил подшивного чернового пола | кв. м. | 270 |  |  |
| Настил половой доски (шпунтованной) | кв. м. | 600 |  |  |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | кв. м. | 200 |  |  |
| Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | кв. м. | 261 |  |  |
| Укладка пароизолирующих материалов 1 слой | кв. м. | 72 |  |  |
| Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | кв. м. | 200 |  |  |
| Укладка керамзита толщ до 10см | кв. м. | 220 |  |  |
| Укладка керамзита толщ более 10см | кв. м. | 270 |  |  |
| Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | кв. м. | 380 |  |  |
| Устройство цементной стяжки толщ. более 50мм по маякам | кв. м. | 480 |  |  |
| Устройство оснований пола из фанеры по лагам | кв. м. | 280 |  |  |
| Устройство оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | кв. м. | 400 |  |  |
| Устройство потолка из вагонки с обрешёткой | кв. м. | 530 |  |  |
| Монтаж чернового потолка | кв. м. | 340 |  |  |
|  | шт. | 3800 |  |  |
|  | шт. | 2800 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Проемы** |  |  |  |  |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | 640 |  |  |
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | кв. м. | 1160 |  |  |
| Усиление стандартного проема металлоконструкциями | пог.м. | 638 |  |  |
| Устройство проема в пеноблочных стенах | кв. м. | 870 |  |  |
| Устройство проема в деревянных стенах | кв. м. | 435 |  |  |
| Установка металлических перил ограждения | кв. м. | 580 |  |  |
| Антисептирование деревянных поверхностей огне-био защита | пог.м. | 75 |  |  |
| Установка металических решеток на окна | кв. м. | 522 |  |  |
| Установка подоконников | пог.м. | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Кровля** |  |  |  |  |
| Антисептирование деревянных поверхностей огне-био защита | кв. м. | 87 |  |  |
| Устройство контробрешетки | кв. м. | 260 |  |  |
| Устройство сплошного настила из фанеры | кв. м. | 250 |  |  |
| Утепление фронтонов | пог.м. | 203 |  |  |
| Монтаж карнизной, декоративной планки | пог.м. | 240 |  |  |
| Обустройство конька, хребта (металлочерипица, ондулин) | пог.м. | 360 |  |  |
| Устройство ендовы (металлочерепица) | пог.м. | 450 |  |  |
| Устройство ендовы (мягкая черепица, натуральная черепица) | пог.м. | 480 |  |  |
| Укладка волнистых листов (ондулин и т.п.) | кв. м. | 300 |  |  |
| Укладка мягкой черепицы, металлочерепицы | кв. м. | 400 |  |  |
| Укладка керамической черепицы | кв. м. | 500 |  |  |
| Кровля (без утепления) стропиловка, обрешетка,парогидроизоляция,профлист-металлочерепица | кв. м. | 800 |  |  |
| Кровля (с утеплением) стропиловка,потол.балка,внутр/наруж обрешетка,2 слоя парогидроизоляции,утеплитель мин.плита,профлист-металлочерепица | кв. м. | 950 |  |  |
| Устройство стяжки под кровлю | кв. м. | 350 |  |  |
| Устройство наплавляемой кровли в 1 слой | кв. м. | 130 |  |  |
| Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя | кв. м. | 230 |  |  |
| Монтаж отливов на парапеты | пог.м. | 210 |  |  |
| Устройство наплавляемой кровли на парапеты 1 слой | пог.м. | 180 |  |  |
| Демонтаж старой кровли | кв. м. | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Карнизны, франтоны, водосточка. |  |  |  |  |
| Подшивка карнизных/фронтовых свесов софитом, пластиковыми панелями и т.п. | пог.м. | 500 |  |  |
| Подшивка карнизных/фронтовых свесов доской, вагонкой | пог.м. | 460 |  |  |
| Устройство водосточных труб | пог.м. | 510 |  |  |
| Установка системы снегозадержания | пог.м. | 540 |  |  |
| Установка кровельных лестниц | пог.м. | 464 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Земляные работы** |  |  |  |  |
| Разработка грунта вручную, ручная копка | куб.м. | 1500 |  |  |
| Земляные работы (планировка) | кв. м. | 200 |  |  |
| Подготовительная стяжка под гидроизоляцию | кв. м. | 350 |  |  |
| Рулонная гидроизоляция (один слой) | кв. м. | 261 |  |  |
| Защитная стяжка | кв. м. | 450 |  |  |
| Укрепление стенок траншей, котлованов | кв. м. | 250 |  |  |
| Устройство опалубки | пог.м. | 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Фасад** |  |  |  |  |
| Устройство системы теплоизоляции фасада (утепление,армирование по сетке,декор. штук-ка,окраска) | кв. м. | 680 |  |  |
| Установка и разборка лесов | кв. м. | 60 |  |  |
| Монтаж утеплителя | кв. м. | 200 |  |  |
| Нанесение финишного армирования фасадным клеем | кв. м. | 200 |  |  |
| Грунтовка | кв. м. | 25 |  |  |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв. м. | 200 |  |  |
| Покраска декоративной штукатурки | кв. м. | 150 |  |  |
| Устройство откосов | пог.м. | 550 |  |  |
| Нанесение декоративной штукатурки на откосы | пог.м. | 170 |  |  |
| Установка оконной планки (откос) | пог.м. | 300 |  |  |
| Покраска откосов | пог.м. | 100 |  |  |
| Установка армирующих углов (90гр) | пог.м. | 100 |  |  |
| Нанесение декоративной штукатурки на обрамления окон | пог.м. | 170 |  |  |
| Обшивка цоколя ЦСП по каркасу | кв. м. | 350 |  |  |
| Облицовка декоративным камнем | кв. м. | 950 |  |  |
| Облицовка стен натуральным камнем | кв. м. | 1350 |  |  |
| Монтаж отлива | пог.м. | 320 |  |  |
| Монтаж винилового сайдинга (с утеплениеми гидро-пароизоляцией) | кв. м. | 670 |  |  |
| Монтаж металлосайдинга (с утеплением и гидро-пароизоляцией) | кв. м. | 750 |  |  |
| Монтаж винилового сайдинга | кв. м. | 400 |  |  |
| Монтаж металлосайдинга | кв. м. | 480 |  |  |
| Устройство паро-гидроизоляции | кв. м. | 70 |  |  |
| Отделка стен блокхаусом (с утеплением) | кв. м. | 850 |  |  |
| Отделка стен блокхаусом | кв. м. | 650 |  |  |
| Отделка стен клинкерной плиткой (утепление,армировка клеем,облицовка плиткой,затирка) | кв. м. | 1350 |  |  |
| Облицовка стен клинкерной плиткой | кв. м. | 850 |  |  |
| Затирка швов в клинкерной плитке | кв. м. | 170 |  |  |
| Устройство вентилируемого фасада (композит) | кв. м. | 1500 |  |  |
| Устройство вентилируемого фасада (керамогранит) | кв. м. | 1300 |  |  |
| Демонтаж отливов | пог.м. | 125 |  |  |
| Демонтаж откосов | пог.м. | 150 |  |  |
| Устройство противопожарной рассечки (мин.плита) | кв. м. | 235 |  |  |
| Обшивка цоколя пофлистом | кв. м. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Цоколь**  |  |  |  |  |
| Устройство монолитных железобетонных площадок | кв. м. | 750 |  |  |
| Горизонтальная гидроизоляция | кв. м. | 290 |  |  |
| Установка готовых лестничный ступеней | шт. | 980 |  |  |
| Устройство монолитных железобетонных ступеней (опалубка, армирование, бетонирование) | шт. | 1189 |  |  |
| Устройство монолитной площадки бетонной лестницы(опалубка, армирование, бетонирование) | кв. м. | 2900 |  |  |
| Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола из готового бетона (армирование, опалубка, бетонирование) | куб.м. | 2900 |  |  |
| Монтаж отливов на цоколь | пог.м. | 400 |  |  |
| Штукатурка цоколя | кв. м. | 580 |  |  |
| Отделка цоколя камнем | кв. м. | 960 |  |  |
| Гидроизоляция (рубероид) | кв. м. | 70 |  |  |
| Бетонирование полов по маякам (свыше 5см) | кв. м. | 420 |  |  |
| Поднос бетона | т. | 750 |  |  |
| Кладка цоколя из полнотелого кирпича | куб. м. | 4300 |  |  |
| Армирование цоколя | кв. м. | 290 |  |  |
| Вертикальная гидроизоляция | кв. м. | 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Фундамент** |  |  |  |  |
| Устройство ленточного фундамента и стен подвалов из готового бетона | куб.м. | 3500 |  |  |
| Устройство ленточных фундаментов из бетонных блоков | куб.м. | 1160 |  |  |
| Устройство продухов в фундаменте (при заливке) | шт. | 350 |  |  |
| Укладка фундаментной подушки | шт. | 500 |  |  |
| Гидроизоляция фундамента (битум 2слоя) | кв. м. | 260 |  |  |
| Устройство песчаной подушки (50мм) | пог.м. | 150 |  |  |
| Устройство армошва | пог.м. | 350 |  |  |
| Устройство опалубки армопояса | пог.м. | 120 |  |  |
| Сварочные работы (армпояс,армшов) | пог.м. | 250 |  |  |
| Заливка бетона (армопояс h-200мм) | куб.м. | 4200 |  |  |
| Устройство ленточных фундаментов из блоков ФБС | шт. | 650 |  |  |
| Устройство подушек фундаментов, железобетонных ростверков из готового бетона | куб. м. | 3480 |  |  |
| Устройство ленточного фундамента и стен подвалов с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | куб. м. | 4950 |  |  |
|  |  |  |  |  |